|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | **DEFINITION DES PRIX** | **U** | **QUANTITE** | **PRIX UNIT.**  **EN GDES** | **PRIX TOT.**  **EN GDES** |
| A | MOBILISATION ET MIS EN PLACE | FF |  |  |  |
|  |  | FF |  |  |  |
| B | DEMOLITION ET DECAPAGE MUR | FF |  |  |  |
| C | CONSTRUCTION MUR DE SOUTIEN |  |  |  |  |
| C1 | Fouille pour mur | M3 |  |  |  |
| C2 | Coulage béton propreté | M3 |  |  |  |
| C3 | Ferraillage semelles | Lbs |  |  |  |
| C4 | Ferraillage colonnes | Lbs |  |  |  |
| C5 | Maçonnerie de roches | M3 |  |  |  |
| C6 | Ferraillage chainage | Lbs |  |  |  |
| C7 | Coffrage chainage | ML |  |  |  |
| C8 | Béton chainage interne et supérieur | M3 |  |  |  |
| C9 | crépissage de mur | M2 |  |  |  |
| C10 | Enduisage mur | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| D | ETAYAGE DALLE | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| E | CONCEPTION DE POUTRES ET COLONNES |  |  |  |  |
| E1 | Ferraillage colonnes | Lbs |  |  |  |
| E2 | Coffrage colonne | U |  |  |  |
| E3 | Béton colonnes | M3 |  |  |  |
| E4 | Ferraillage poutre | Lbs |  |  |  |
| E5 | Coffrage poutres | Ml |  |  |  |
| E6 | Béton poutres | M3 |  |  |  |
| E7 | Crépi - enduit | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| F | CONSTRUCTION ECHAFFAUDAGE | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| G | REPARATION BLOCS ENDOMMAGES  Pose de blocs 15x20x40 | U |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| H | REVETEMENT EN MORTIER |  |  |  |  |
| H1 | Crépissage murs et plafonds | M² |  |  |  |
| H2 | Enduisage murs et plafonds | M² |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I | TRAVAUX DE FERRONNERIE |  |  |  |  |
| I1 | Portes en fer forger | U |  |  |  |
| I2 | Rampes pour escalier et muret | FF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| J | PLACEMENT DES OUVERTURES DE FENETRE |  |  |  |  |
| J1 | Fenêtre en aluminium | U |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K | CIRAGE DE LA DALLE DU NIVEAU 3 | FF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| L | BORDURE DALLE. POSE BLOCS 10 | FF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| M | INSTALLATION PLOMBRIE ET ELECTRIQUE | FF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| N | FINITION PARQUET | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| O | CONSTRUCTION ESCALIER EXTERIEUR | FF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| P | BETONAGE COUR DE RECREATION | M3 |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |
|  | DEMOLITION ECHAFFAUDAGE | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| R | REVETEMENT EN PEINTURE | M2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MATERIAUX (Travaux de Maçonnerie)** |  |  |  |  |
|  | Roches | Camions |  |  |  |
|  | Sable moulu | M3 |  |  |  |
|  | Sable brut | Camions |  |  |  |
|  | Fer 1/2 | Lbs |  |  |  |
|  | Fer 3/8 | Lbs |  |  |  |
|  | Fil a ligaturé | Rouleau |  |  |  |
|  | Gravier 0.40 | M3 |  |  |  |
|  | Clou 2’ 1/2 | Caisse |  |  |  |
|  | Clou 3’ / Clou 4’ | Caisse |  |  |  |
|  | Planche 1\*8 16/ 1\*8\*14 | U |  |  |  |
|  | Clou béton 2’ 1/2 | Lbs |  |  |  |
|  | Etais métalliques (A louer) | U |  |  |  |
|  | Plywoods pour échafaudage (A louer) | U |  |  |  |
|  | Bois 2\*4\*16 (A louer) | Dz |  |  |  |
|  | Morceau Plywoods | U |  |  |  |
|  | Ciment gris |  |  |  |  |
|  | Peinture | Galons |  |  |  |
|  | Blocs 15\*20\*40 / Blocs 10\*20\*40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MONTANT PARTIEL** |  |  |  | **GDES** |
|  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT | |  | | | | |
| MANUTANTION | |  | | | | |
| IMPREVUS | |  | | | | |
| SUPERVISION | |  | | | | |
| GRAND TOTAL | | GDES | | | | |